Теперь вы можете переплавить золотосодержащие концентраты
(и старые ювелирные изделия) в обычной микроволновой печи!

Если Вы серьёзный золотодобытчик или просто любитель, этот новый комплект по переплавке золотого концентрата в микроволновой печи создан
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС!
Всё, что Вам нужно, это обычная бытовая микроволновая печь мощностью не ниже 1200 Вт, несколько инструментов и этот набор... и Вы на пути к ВЫПЛАВКЕ ЗОЛОТА!

Комплект плавильной камеры-печи для микроволновки

Много исследований и экспериментов воплощено в простом дизайне этой печи, с целью получения наилучших результатов для выплавки золота из золотосодержащего песка и концентратов. Дизайн конструкции из сложенных в нескольких слоёв алюминиево-силикатных блоков позволяет выборочно заменять повреждённые блоки, быстро разобрать конструкцию в случае разлива металла, а наличие двух съёмных верхних слоёв печи позволяют вести штабелирование на разной высоте, в зависимости от размера и высоты используемого тигеля.
Преимущества
• Регулировка высоты печи возможна подбором силикатных блоков и тиглей разной высоты 
• Наличие сменных изоляционных блоков
• Простота устройства и процесса
• Самое недорогое устройство
• Меньше утомляемости и больше удовольствия от процесса
Комплект золотоплавильной печи включает в себя
• Универсальная печь, состоящая из нескольких слоев жёстких пластин из алюминиево-силикатного волоконного материала, способных выдерживать температуру более 1260 градусов по Цельсию без деформации и растрескивания
• Внутренняя подставка для печи 20 см х 20 см из этого же материала
• 2,5 кг специально приготовленного флюса
• Одна пара 45-сантиметровых щипцов для переноски горячих тиглей и разливки расплавленного металла
• Четыре 40-граммовых керамических тигеля
• Брошюра с подробной инструкцией
НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(не входящие в комплект)
• Микроволновая печь 1200 Вт с удалённой из неё крутящейся тарелкой. Габаритная высота внутри СВЧ должна быть не менее 25 см.
• Жароустойчивые перчатки – рекомендуются перчатки сварщика.
• Защитный кожанный фартук сварщика
• Респираторная противопылевая маска для дыхания.
• Прозрачные защитные очки.
• Керамические или бетонные плитки 30 см х 30 см.
• Чугунная заливочная форма (изложница) с коническими углублениями.

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Начиная с нижнего ряда, положите первую силикатную плитку в форме параллелепипеда (будем называть её в дальнейшем для упрощения «квадратом») изоляционного материала печи размером 20 см х 20 см с отверстием диаметром 5 см. Положите на него имеющуюся в комплекте квадратную силикатную полку размером 20 см х 20 см. Поставьте на центр полки пустой керамический тигель. Положите оставшиеся два полых «квадрата» (их толщина - 2,5 см и 5 см) вокруг тигеля, убедившись, что над тигелем останется ещё приблизительно 2,5 см пустого пространства. Заложите сверху сплошным силикатным «квадратом» толщиной в 2,5 см и выровняйте всю конструкцию, убедившись, что тигель стоит ровно в центре созданной печи. Имеющиеся в комплекте силикатные «квадраты» разной толщины - в 2,5 см и в 5 см, с отверстиями в центре,- позволяют комбинировать конструкцию печи любой высоты в зависимости от высоты пространства внутри микроволновки и высоты того или иного выбранного тигеля. Собранная из таких силикатных «квадратов» печь служит термозащитой для избежания перегрева микроволновки после её включения. Температура тигеля внутри печи достигает 1260 грудусов Цельсия и более, и такая высокая температура не сулит ничего хорошего для самой микроволновки, если бы не была предусмотрена защита из алюминиево-силикатного изоляционного материала выложенной печи – подставки, колец и крышки.
ПОДГОТОВКА ПЕЧИ И ТИГЕЛЯ ДО НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Заложите сложенные из силикатных блоков элементы печи с расположенным в её центре пустым тигелем внутрь микроволновки и установите таймер на 15 минут на самом высоком цикле («high»). В конце 15-минутного цикла удалите печь из микроволновки и дождитесь охлаждения печи и тигеля до температуры окружающей среды. Повторите процесс ещё раз, установив таймер снова на 15 минут. Этот процесс изгонит всю влагу, поглощённую ранее печью, полкой и тигелем из окружающего воздуха. Другие, новые тигели (сейчас, или в будущем) должны также пройти операцию по выпариванию влаги указанным методом в течение 15 минут перед использованием. Влага, поглощённая элементами печи и тигелем из атмосферы и невыпаренная заранее, может привести к растрескиванию и разламыванию изоляционных блоков и тигелей в процессе обжига материала в микроволновке. Было бы хорошо неоднократно повторять процесс выпаривания влаги и в будущем, если очередной из работ предшествовал длительный период неиспользования печи. Не спешите сейчас и не пропускайте этап подготовки печи к работе, - выпаривайте влагу до начала процесса самой плавки.
ЗАКЛАДКА В ТИГЕЛЬ
Положите в литровую банку или другой сосуд на 3 части флюса - 1 часть Вашего золотого концентрата (песка). Закройте банку крышкой и тщательно перемешайте (перетрясите) смесь, пока она не станет однородной. Высыпьте смесь в тигель, оставив сверху пространство на 2,5 см от верхней кромки тигеля. Никогда не уплотняйте смесь в тигеле и не засыпайте её влажной, так как материал будет расширяться при нагревании, и тигель может треснуть, а сплав перелиться через края. Меньшее количество концентрата и флюса будут работать так же хорошо, как и их большее количество. Если, по Вашему опыту после обжига, сплав остаётся густым и вязким и не хочет легко выливаться при использовании смеси 3 к 1, Вы можете увеличить в составе смеси флюс до 4 частей на 1 часть золотого концентрата, или даже 5 к 1; тогда сплав станет жиже и отлив будет делать легче. Ваш опыт в конечном итоге определит оптимальное соотношение для смеси концентрата и шлака. Запомните, чем больше золота содержится в Вашем концентрате, тем большего размера получится золотой конусообразный слиток, и тем лучше будет протекать процесс работы.
ОБЖИГ В ПЕЧИ
Установите заполненный тигель на нижнюю полку печи. Возведите полые слои печи из «квадратов» с отверстиями, образующих её стенки. Убедитесь, что тигель находится ровно в центре и не касается стенок. Устанавливая крышку («квадрат» без отверстия внутри, толщиной 2,5 см), убедитесь, что от верха тигеля до крышки есть зазор около 2,5 см. Аккуратно поставьте печь в центре микроволновки. Закройте дверь микроволновки медленно и плотно, чтобы не растрясти и не сдвинуть кольца печи. Установите микроволновку на самую большую мощность «high» и включите её на 30-45 минут. Во время обжига не надо прислонять своё лицо к окну микроволновки, пытаясь разглядеть, что происходит внутри! Температура внутри печи скоро достигнет 1260 градусов Цельсия или даже более, и нежелательно, чтобы Ваше лицо оказалось рядом со стеклом, если тигель вдруг треснет, жидкий металл перельётся через край наружу, или треснет блок стенки печи! Дайте Вашей микроволновке сделать своё дело, а сами отойдите в сторону.

Через 30 минут откройте дверцу микроволновки, имея на лице защитные очки, на теле - защитный фартук, а на руках – жароустойчивые перчатки. Возьмите обеими руками целиком всю печь за основание и выньте наружу, установив её на термостойкую поверхность. Основание печи будет невероятно горячим, поэтому будьте осторожны, ставя её куда-либо. Керамическая или тротуарная бетонная плитка размером сантиметров 25 на 25 вполне подойдёт для подставки. Осторожно приподнимите крышку печи, чтобы поглядеть на цвет тигеля и сплава. Они должны быть яркого жёлто-оранжевого цвета. Если это не так, закройте крышку и верните печь со всем содержимым обратно в микроволновку ещё на 10 минут работы. Обычное время нагрева составляет от 30 до 45 минут в зависимости от типа микроволновки, используемой Вами. Через 10 минут также аккуратно выньте горячую печь из микроволновки и поставьте её на термостойкую поверхность. Аккуратно поднимите крышку. Предполагая, что к этому времени тигель и содержимое стало ярко жёлто-оранжевого цвета, полностью снимите крышку с одним или двумя слоями силикатных блоков печи и сложите их на другой термостойкой керамической плитке. Это обеспечит доступ к нагретому тигелю. Возьмите тигель щипцами и вылейте содержимое тигеля в коническую форму изложницы.

БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ при заливке расплавленного материала из тигеля в чугунную изложницу. Сама изложница должна быть предварительно подогрета в духовке или горелкой для предотвращения разбрызгивания и извержения расплавленного стекла и металла. Лучшим способом разлива в конические углубления изложницы является выливание сперва очень небольшого количества, затем ожидание с полсекунды, а затем уж залив остального материала в форму. Ещё раз напоминаем, что нужно предварительно нагреть изложницу и быть уверенным, что в ней нет ни одной капли воды перед заливкой содержания вашего тигеля в конические углубления. Это необходимо для предотвращения разбрызгивания жидкого металла и стекла.
РАБОТА С ЧУГУННОЙ ИЗЛОЖНИЦЕЙ
Установите изложницу с коническими углублениями на каменную плитку толщиной в два с половиной сантиметра (типа бетонной тротуарной плитки). Только изолировав её таким образом от деревянной поверхности стола или пола, можно начинать заливку расплавленнного металла в форму. Кроме того, каменная подставка большого размера выгодна ещё и тем, что если капля расплавленного металла из тигеля или из изложницы случайно упадёт рядом на камень, она не вызовет пожара. На каменную или толстую керамическую подставку не менее двух сантиметров толщиной удобно будет поставить и тигель.
СЛИТКИ
После заливки расплавленной смеси в чугунную изложницу начинается процесс охлаждения. Расплавленный шлак на самом деле есть вид боросиликатного стекла, а во время процесса охлаждения стекло будет сокращаться и трескаться. Часто во время охлаждения малые чешуйки стекла разлетаются с высокой скоростью в стороны от охлаждающейся массы в форме и от небольшого количества шлака, оставшегося на внутренних стенках тигеля. Эти летающие кусочки стекла, естественно, представляют собой опасность, когда Вы находитесь в пределах их досягаемости. Всегда надевайте защитные очки, респиратор и защитную одежду, находясь в непосредственной близости от изложницы и охлаждающегося тигеля. После того как изложница и боросиликатное стекло остынут, переверните изложницу, и конический слиток выпадет из формы. Выплавленный металл в виде каплевидного слитка будет на вершине конической формы из стекла. По имеющемуся опыту, отстреливание осколков стекла от слитка и от стеклянного конуса может происходить в любое время, пока металлический слиток не будет полностью очищен от стекла. Таким образом, соблюдайте меры предосторожности сами и не допускайте посторонних лиц в помещение, пока процесс охлаждения не будет завершён. Для удаления стекла от собственно слитка металла держите слиток рукой, одетой в перчатку, и подходящим инструментом откалывайте кусочки стекла. Будьте осторожны и работайте в защитных очках и одежде во время этого процесса.

После того как Вы очистите слиток от стекла, попытайтесь найти маленькие кусочки или шарики драгоценного металла, которые могли увязнуть в остатках стекла, не примкнув к основному слитку. Такие остатки с вкраплённым золотом необходимо тщательно раскрошить. Обычно, если Вы следовали всем вышеописанным указаниям, в стекловидном шлаке остаться никакого металла вообще не должно, и всё же это случается, если что-то пошло не совсем правильно, или шлак был густой и вязкий во время слива из тигля. Поэтому надо быть уверенным, что ничего в конечном счёте не будет потеряно. И если Вы найдете такие останки стекла с металлом внутри, соберите их вместе и храните, пока не наберётся достаточного количества, чтобы растолочь их все вместе за один раз до состояния мелкого песка, используя ступку и пестик, и, подсушив и добавив граммов 30 флюса, наполните этим концентратом тигель и расплавьте снова в печке, закрыв таким образом проблему потерь.
ЛОМ ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, МОНЕТ И СЛИТКОВ
Теперь Вы можете переплавлять в Вашей микроволновке также и лом золотых и серебряных ювелирных изделий и прочих драгоценностей. Для этого Вам потребуется флюс, который как раз входит в комплект нашей печи.

Ваши старые обручальные кольца, монеты и старые ювелирные изделия как раз подходят для задуманного мероприятия. Можно переплавить старые серебряные монеты, найденные с помощью металлоискателя и которые оказались слишком стёртыми, чтобы представлять какую-либо ценность для нумизматики. То же самое можно делать со старыми истёртыми золотыми и серебряными ювелирными изделиями, которые также находят металлодетектором. Сохраните только камни ювелирного изделия, а остальное переплавьте. Значение флюса во время переплавки заключается в том, что он удерживает загрязнения, находящиеся в смеси, в подвешенном, изолированном состоянии, а также предохраняет тигель во время нагрева. Когда идёт переплавка золотоносного песчаника, оксиды железа и пр. находятся в флюсе в виде суспензии, так что драгоценные металлы могут быть отделены и слиты в форму в виде жидкого металла. Лом золотых и серебряных ювелирных изделий на самом деле содержит гораздо меньшее количество примесей по сравнению с рудой или золотоносным шлихом, поэтому количество флюса необходимо значительно меньше, чем обычно. Можно посоветовать следующий рецепт:

1. 30 миллилитров флюса добавляются в тигель.

2. Лом золота или серебра расположите поверх флюса объёмом вплоть до 90 миллилитров.

3. Ещё 30 миллилитров флюса насыпьте сверху на золотой или серебряный лом. Поставьте печь в микроволновку и включите её на полную мощность на срок от 35 до 45 минут. Я использую чугунок с двумя коническими формами, и вышеуказанная смесь из металла и переплавленного флюса полностью заполнит одну из них. Как и с золотоносным шлиховым концентратом, Ваши эксперименты в конечном счёте определят лучший рецепт для использования, когда переплавляете золотой и серебряный лом. Можно использовать тигель несколько раз, когда переплавляете лом золота и серебра. Поскольку примесей в отходах содержится немного, процесс в тигеле идёт значительно "дружественнее". Перед тем, как повторно задействовать ваш тигель, всегда тщательно инспектируйте его после каждого использования на предмет выявления дефектов - эрозии или трещин.
ОБОРУДОВАНИЕ, ТРЕБУЮЩЕЕ УХОДА

• ПЕЧЬ - Печь, включённая в комплект, изготовлена из высококачественного алюминиево-силикатного волоконного оргалита, покрытого в заводских условиях стойким кремнезёмом для улучшения прочности при сжатии и сведения к минимуму потенциального распыления. Относитесь к печи с уважением и даже нежно. Не бросайте её в багажник при перевозке, укладывайте тщательно. Хорошей практикой является ношение респиратора, когда Вы работаете с печью и флюсом, так как пыль с них обоих является опасной для здоровья. Будьте готовы поддерживать хорошую вентиляцию на рабочем месте, где Вы используете микроволновую печь.

• ПОЛКА ПЕЧИ - Любая влага, поглощаемая из атмосферы, будет воздействовать на неё, так что держите все полки печи всё время в сухом и защищённом от влаги месте. Кроме того, из-за высоких температур, достигнутых во время микроволнового процесса, любые полки печи в конечном итоге могут потрескаться из-за теплового удара, и Вы рано или поздно можете заметить небольшую трещинку размером с волос после её использования. Эта трещинка имеет всего лишь косметический характер и не влияет на структурную целостность полки, так как полка достаточно толста и хорошо сохраняется благодаря всему слою материала. Даже если полка оказалась полностью расколота на две части, её все равно будет безопасно использовать, но с осторожностью.

• ЧУГУННАЯ ИЗЛОЖНИЦА - Всегда предварительно нагревайте изложницу с коническими углублениями, чтобы избавиться от любой влаги перед заливкой в неё расплавленной массы для предотвращения возникновения горячих брызг. Всегда носите защитную одежду и защитные очки перед заливкой из тигеля в форму. Всегда носите защитные очки и прочую защиту при работе по охлаждению или с холодным боросиликатным стеклом, а также с коническими слитками, после того как они охладятся и когда они покрыты стеклом. 

• ФЛЮС - Храните флюс в сухом и безопасном месте, вдали от детей и домашних животных. Флюс содержит несколько вредных компонентов, которые нельзя проглотить или вдохнуть. Носите маску от пыли и перчатки при перемешивании флюса и концентрата.

• ТИГЕЛИ - Храните все тигели в сухом месте и убеждайтесь перед пользованием, что тигель сух. Малейшая влага в тигле может привести к его разлому при нагреве. Настоятельно рекомендуется доводить тигель до нужной кондиции непосредственно перед использованием. Во-первых, нагрейте пустой тигель внутри силиконовой печи в микроволновке в течение 15 минут. Удалите печь и тигель из микроволновки и дайте ему остыть. Повторите эту процедуру второй раз в течение также 15 минут. Это изгонит всю влагу из тигля. Только тогда ваш тигель будет готов к приёму материала. Эта процедура должна применяться для всех новых тиглей и для любого тигеля, который мог быть подвержен влажности при хранении. Еще раз напомню, что Вы уже вложились большими временными затратами и усилиями по добыче концентратов, так что не спешите сейчас и не пропустите эту процедуру. Отмывать треснутые и разлившиеся тигли окажется вовсе не забавой.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Не допускайте на рабочем пространстве хранение горючих материалов. 

• Не используйте микроволновую печь у себя в доме. Температуры свыше 1260 градусов Цельсия, достигнутые в ходе процесса, представляют пожарную опасность для вашей лаборатории или офиса. Кроме того, пары, исходящие от тигля во время процесса, могут быть опасными для здоровья, если помещение не проветривается.

• Соблюдайте наличие по крайней мере 2,5 см пространства между верхней частью печи и потолком внутри микроволновки.

• Давайте микроволновке (СВЧ) охладиться не менее 20 минут между каждым этапом нагревания.

• Держите дверь СВЧ открытой между нагреваниями для эффективного охлаждения. Всегда вынимайте из СВЧ печь после работы для предотвращения продолжения нагревания микроволновки жаром от этой печи и повреждения СВЧ.

• Не пытайтесь нагревать тигель в СВЧ в одиночку, без керамических защитных элементов стенки печи вокруг него.

• Не оставляйте СВЧ без присмотра во время идущего процесса плавления.

• Немедленно отключите СВЧ от сети, если начнётся искрение, или если тигель разломится. Если Вы уже не можете достать до кнопки выключателя на СВЧ, выдерните штепсель из розетки.

• Дайте микроволновке и печи охладиться, прежде чем пытаться бороться с любым типом разлива расплавленного металла.

• Всегда чистите СВЧ после использования.

• Не пытайтесь переплавлять материалы другими способами, кроме как перечисленными в этой инструкции.

• Используйте здравый смысл во время этого процесса, всегда носите защитную одежду, работайте осторожно, и Вы непременно избежите любых неприятностей.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Не даётся никаких гарантий о количестве золота или серебра, получаемого благодаря указанным выше процессам, так как это зависит от качества Вашего материала с самого начала. Печь не игрушка и не должна использоваться детьми. ЭТОТ ПРИБОР ЯВЛЯЕТСЯ ПЕЧЬЮ, КОТОРАЯ В КОНЕЧНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ ДОВОДИТ ТЕМПЕРАТУРУ ДО 1260 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ И ВЫШЕ! Пожалуйста, не позволяйте детям находиться в том же помещении, где Вы занимаетесь выплавкой! Используйте оборудование на свой страх и риск и следуйте всем рекомендациям, здравому смыслу и мерам предосторожности! Продавец не несёт ответственности за несчастные случаи или травмы, вызванные горячей печью, и Ваше применение купленного у нас товара означает, что Вы используете его на свой страх и риск. Пожалуйста, помните, что несмотря на то, что используемая Вами наша печь состоит только из противопожарных (негорючих) материалов, Ваша микроволновка (СВЧ) сделана из материалов, которые могут гореть при определённых условиях. 
