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Продам мотопомпу М-600, предназначена для тушения пожаров, а так же может использоваться для перекачивания воды и полива.

Технические характеристики: 
Продуктивность при полном напоре 60 м.вод.ст. и геометрической висоте всасывания 1,5м, л/мин 600. Наибольшая геометрическая высота всасывания, м 6 Диаметр всасывающего патрубка, мм 80 Даметр выкидного патрубка, мм 70 Ёмкость топливного бака, л. 8,5 Габаритные размеры, мм: - длина 840 ширина 665 высота 650, Масса 58кг. Двигатель Бензиновий, двухтактный, карбюраторный Мощность двигателя при 3000 об/мин — 9,6 кВт(13л.с),Топливо 20 частей бензина А-80 или А-76 и 1 часть масла АК-10 (по объёму) Насос Центробежный, одноступенчатый, консольный Вакуумный аппарат Ротационный Время всасывания при геометрической висоте всасывания 6 м. Не больше 50 с.
15000 тыр
[image: Мотопомпа бензиновая Кратон]
Кратон GWP-25-02H китай 6500 руб
Мах мощ 1450/7000 мин-1   
Мах произв  8000 л в час 
Мах напор   30 м
Высота всас 8 м
V двиг 40,2 см2  4000 мин-1
Диам вых патр 25 м
Вес  7,5 кг
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